RET_WR_RISE_TIME_AFTER_RBK_SYNC_HWB_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Zeit des Anstiegs des WR-Tastverhältnisses beim „harten“ Einschalten der Wandlerbremse vom Tastverhältnis 10% zum Tastverhältnis 89%. Das „harte“ Einschalten der Wandlerbremse ist erlaubt, wenn die Abtriebsdrehzahl kleiner als der Datensatzwert HWB_GRENZE_N2_ ist. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version | D2.2.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)