ENG_ECU_TYPE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 3
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Auswahl der Signalquelle für die Ermittlung der Fahrpedalstellung und der Motormomentwerte.
Datensatzwert | Signalquelle
1 | CAN
2 | Bosch-EDC
sonstige | keine, d.h. Fahrpedalstufe ist Kickdown Motormomente sind fehlerhaft
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)