EOL_NOT_FINISHED_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Mit diesem Datensatzschalter können Varianten aktiviert werden, um festzustellen, ob EOL vollständig abgeschlossen ist. Folgende Varianten sind einstellbar:
Datensatzwert | Bedeutung
0 | keine Überprüfung
1 | Überprüfung, ob nach Abschluss von EOL eine gültige VIN in das Steuergerät geschrieben wurde. Ist die VIN beim Hochlauf des Steuergerätes ungültig, erfolgt ein Eintrag im Ereignisspeicher.
sonstige | Die Software verwendet als Rückfallebene die Einstellungen, die der Wert 0 repräsentiert.
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)