ENG_BRAKE_OFF_AT_DNS_AP0_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann man die Motorbremse bei Nullast-Rückschaltungen sperren. Hierzu wird, sobald ein Schaltwunsch nach einer Nulllast-Rückschaltung vorliegt, die Motorbremse des Fahrzeugs abgeschaltet und die anstehende Rückschaltung um 1 Sekunde (ab E300.1-D5.0.0.0 ANEV-Datensatzwert ENG_BRAKE_OFF_SHIFT_DELAY_DNS_) hinausgezögert. Im Falle eines Schaltungsabbruchs wird die Motorbremse sofort wieder zugelassen.
Datensatzwert | Bedeutung
1 | Sperre der Motorbremse bei Nullast-Rückschaltung
sonstige | Keine Sperre der Motorbremse bei Nullast-Rückschaltung
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)