OEM_ID_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 15
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Dieser Datensatzwert legt fest, welche OEM-spezifische DTC/StatusOfDTC-Liste verwendet wird.
Datensatzwert | OEM
0 | VOITH
1 | MAN
2 | VOLVO
3 | EVOBUS
4 | IRISBUS
5 | IVECO
6 | VDL
7 | DENNIS
8 | SOLARIS
9 | BMC
10 | Van Hool
11 | PVI
12 | Jonckheere
13 | Menarini
14 | Ikarbus
15 | FAP
Für MAN und VOLVO sind OEM-spezifische DTC/StatusOfDTC-Listen hinterlegt. Alle anderen OEMs werden wie VOITH behandelt. Abhängig von der OEM_ID_ muss der Datensatzwert KWP_OEM_ECU_ADDRESS_ gesetzt werden. Ist die OEM_ID_ gleich MAN (1), so wird der Ereignisspeicher für die Onboard-Diagnose von MAN in die CAN-SAE-J1939-Botschaften DM1-Getriebe und DM1-Retarder aufgetrennt. Bei allen anderen Werten in OEM_ID_ wird nur eine DM1-Getriebe mit allen Ereignissen gesendet. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)