RET_REQUEST_SOURCES_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Bitcodiert
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Über die Datensatzkonstante RET_REQUEST_SOURCES_ werden die Bremsgeber (Sources) eingestellt, die zur Ermittlung der Bremsanforderung herangezogen werden. Ein Bremsgebertyp wird durch Setzen des zugehörigen Bits aktiviert. Es können mehrere Bremsgeber gleichzeitig aktiviert sein.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Bremsgebertyp
0 | 1 | 3-stufiger Handbremsgeber von VOITH
1 | 2 | 3-stufiger Fußbremsgeber von VOITH
2 | 4 | stufenloser Bremsgeber von WABCO
3 | 8 | CAN-Bremsmomentenanforderung in [Nm] (Bremsgeber an CAN-Bus)
4 | 16 | Bremsen via CAN-Pedalstellung in Winkel in [%]
Sonstige |  | nicht definiert
Dabei schließen sich der 3-stufige Fußbremsgeber von Voith und der stufenlose Bremsgeber von WABCO gegenseitig aus. WICHTIG: Wird der stufenlose Bremsgeber von WABCO aktiviert (Setzen des Bits 2), so muss dieser an dem flexiblen Eingang 10 der E300 verkabelt sein. D.h. es darf kein anderes flexibles Eingangssignal auf diesen flexiblen Eingang gelegt werden.
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)