ADA_RET_EMPTY_PR_CALC_FACTOR_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Beim adaptiven Einlegen der Wandlerbremse wird bei der Leerwandlerbremse der a1 Faktor durch diesen Datensatzparameter bestimmt. Bei einem teilgefüllten Wandler wird über eine Geradengleichung zwischen ADA_RET_LOW_PR_CALC_FACTOR_T0R0_ (je nach verwendetem Bremselement ADA_RET_LOW_PR_CALC_FACTOR_T0R0_, ADA_RET_LOW_PR_CALC_FACTOR_T0R2_, ADA_RET_LOW_PR_CALC_FACTOR_T2R0_ oder ADA_RET_LOW_PR_CALC_FACTOR_T2R2_) und diesem Datensatzparameter eine Interpolation durchgeführt. Der Wert wird über den Füllgrad des Wandlers bestimmt. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)