ENG_FREQUENCY_RANGE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Hz
Max. Wert: | 10000
Min. Wert: | 18
Defaultwert: | ???
Beschreibung Die beiden Werte begrenzen das Frequenzband des PWM-Signals des Lastgebers, in dem eine Auswertung stattfindet. ENG_FREQUENCY_RANGE_[0] muss größer oder gleich der minimal auswertbaren Frequenz von 18Hz sein und ENG_FREQUENCY_RANGE_[0] muss zwingend kleiner sein als ENG_FREQUENCY_RANGE_[1], da sonst keine Frequenzbereichsüberprüfung möglich ist. In diesem Fall erfolgt ein Eintrag in den Ereignisspeicher. Gemessene Frequenzen, welche genau auf den Grenzen liegen, werden bereits als ungültig erkannt. Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)