SP_EK_OFF_1ST_GEAR_OUT_SPD_MIN_REPEAT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Um ein ständiges Aus- und Einschalten von EK bzw. Deaktivieren und Aktivieren der WDA zu verhindern (z.B. im Stop und Go Verkehr, wenn die Bremse immerfort betätigt und nicht betätigt wird), muss im ersten Gang mindestens diese Abtriebsdrehzahl im Zustand Erster Gang erreicht werden, um dann wieder in den Zustand "EK aus bzw. WDA im 1. Gang" zu gelangen. Um diese Funktionalität zu aktivieren, muss die Kraftstoffsparfunktion "EK aus bzw. WDA im 1. Gang" aktiviert sein. Siehe hierzu FUEL_RED_UNITS_SP1_ bis FUEL_RED_UNITS_ST_ Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)