SAFE_STALLPOINT_T_SUMP_RANGE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | [°C]
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Erreicht oder überschreitet die aktuelle Temperatur des Getriebeöls (Sumpf) ein festgelegtes unteres Limit (SAFE_STALLPOINT_T_SUMP_RANGE_[0]), so wird begonnen das Motormoment abzuregeln. Dazu wird das bei erstmaligem Erreichen oder Überschreiten dieses Temperaturlimits vorliegende Motormoment festgehalten. Erreicht oder überschreitet die aktuelle Temperatur des Getriebeöls (Sumpf) ein festgelegtes oberes Limit (SAFE_STALLPOINT_T_SUMP_RANGE_[1]), so wird das Motormoment auf 0 begrenzt.
Datensatzwert | Bedeutung
SAFE_STALLPOINT_T_SUMP_RANGE_[0] | Unteres Temperaturlimit in °C des Getriebeöls (Sumpf), bei welchem eine Abregelung des Motormoments beginnt
SAFE_STALLPOINT_T_SUMP_RANGE_[1] | Oberes Temperaturlimit in °C des Getriebeöls, bei welchem das Motormoment auf 0 Nm begrenzt wird
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.5.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)