OIL_LVL_EVENT_DISPLAY_SEL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 3
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Bitcodierter Wert, der angibt, welche Ereignisse über dien digitalen Ausgang „Oelstands_Signal“ ausgegeben werden.
Gesetzes Bit | Dezimalwert | Bedeutung
0 | 1 | Ausgabe Ölstand zu niedrig
1 | 2 | Ausgabe Ölstand zu hoch
Sonstige |  | Keine Funktion
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)