SP_MINTIME_BETWEEN_SHIFTS_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Mindestdauer zwischen 2 Schaltungen (wird bei Fahrpedalstufe Nullast oder ungültiger Fahrpedalstufe nicht berücksichtigt Notbremsung) Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)