ANS_CONV_CTRL_WR_DUTY_CYCLE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 100
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Bei ANS Varianten mit Wandlerdruckabsenkung (siehe ANS_VARIANT_) bleibt im ANS Zustand die Eingangskupplung (EK) geschlossen, das Magnetventil WP wird eingeschaltet und am Magnetventil WR wird ein PWM Signal angelegt. Zur Bestimmung des Tastverhältnisses bei der Ansteuerung des Magnetventils WR wird der Datensatzwert ANS_CONV_CTRL_WR_DUTY_CYCLE_ herangezogen Der Datensatzwert ANS_CONV_CTRL_WR_DUTY_CYCLE_ beschreibt das Tastverhältnis in Prozent, mit welchem das Magnetventil WR angesteuert werden soll. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.5.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)