SP_SETUP_ST_SLIDER_AT_SP_SEL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 100
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Nur wirksam bei aktiviertem SensoTop! Siehe hierzu SP_SETUP_NUMBER_AT_SP_SEL_[3] Slider zur Einstellung der SensoTop-Leistungscharakteristik zwischen Eco (Slider = 0%) und Power (Slider= 100%) für die drei SP-Setup-Schalterstellungen.
Datensatzwert | Bedeutung
SP_SETUP_PROPERTIES_AT_SP_SEL_[0] | SP_SEL-Schalterstellung Low
SP_SETUP_PROPERTIES_AT_SP_SEL_[1] | SP_SEL-Schalterstellung Open
SP_SETUP_PROPERTIES_AT_SP_SEL_[2] | SP_SEL-Schalterstellung High
Sliderwert skaliert = SP_SETUP_ST_SLIDER_AT_SP_SEL_[3] * ST_SLIDER_SCALING_[3] / 100
Sliderstellung | Slider Scaling | Sliderwert skaliert |
0 | -10 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 10 | 0 |
20 | -10 | -2 |
20 | 0 | 0 |
20 | 10 | 2 |
100 | -10 | -10 |
100 | 0 | 0 |
100 | 10 | 10 |
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)