OIL_LVL_M_NUMBER_PER_STOP_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Zur Bestimmung des Füllstands eines Haltes wird diese Mindestanzahl von Einzelmessungen benötigt. Der Datensatzwert muss keiner als der Datensatzwert OIL_LVL_M_NUMBER_PER_STOP_MAX_ sein. Ansonsten wird er auf diesen Max-Wert begrenzt. Hinweis: Der Wert 0 wird als 1 interpretiert. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)