ADA_PR_STEP_DNS_AP0_CHECK_DELAY_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Beim adaptiven Druckhochlauf bzgl. der 4-3- und der 3-2-Schaltung bei Nulllast wird ab einer bestimmten Schaltzeit berechnet, wann die voraussichtliche Sync zu erwarten ist, um dann gegebenenfalls einen Sicherheitsdruckanstieg anzulegen. Wenn die aktuelle Schaltzeit größer als die maximale Verzugszeit der entsprechenden Nulllastschaltung plus dem in diesem Datensatzparameter angegebenen Wert ist, dann wird die oben beschriebene Überwachung gestartet. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)