RG_WP_ON_OUTPUT_SPEED_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Da zum Anfahren der volle Wandlerdruck benötigt wird und um ein Vorwärtsrollen zu verhindern, gilt: Ist die Abtriebsdrehzahl im Rückwärtsgang kleiner gleich diesem Datensatzwert, so wird das Magnetventil WP sofort ausgeschaltet. Außerdem wird dieser Datensatzwert noch bei folgender Funktion verwendet. Die unten beschriebene Funktionalität kommt nur zum Einsatz, wenn der Lastgeber Nullast hat. Bei der Rückwärtsgangsteuerung ist das WR-Tastverhältnis von der Abtriebsdrehzahl abhängig. Die Berechnung des WR-Tastverhältnisses erfolgt mit Hilfe einer Geraden, die folgendermaßen definiert ist: Punkt1: RG_WP_ON_OUTPUT_SPEED_; RG_AP0_WR_DUTY_CYCLE_AT_WP_ON_PC_ Punkt2: RG_AP0_WR_OFF_OUTPUT_SPEED_; 10 Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)