ENG_DUTY_CYCLE_RANGE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 100
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Aus dem ermittelten (Roh-)Tastverhältnis des PWM-Fahrpedals wird ein normiertes Tastverhältnis gebildet, da z.B. bei unbetätigtem PWM-Fahrpedal nicht zwangsläufig ein Tastverhältnis von 0 % entstehen soll. Es sind im Datensatz zwei Eckwerte gespeichert, die angeben, bei welchem (Roh-)Tastverhältnis das normierte Tastverhältnis 0 % bzw. 100 % betragen soll. Zwischen diesen beiden Eckwerten wird die normierte Größe linear interpoliert. Der Datensatzwert ENG_DUTY_CYCLE_RANGE_[0] beinhaltet das Tastverhältnis für 0 % und der Datensatzwert ENG_DUTY_CYCLE_RANGE_[1] das Tastverhältnis für 100 %. Ist ENG_DUTY_CYCLE_RANGE_[1] kleiner als ENG_DUTY_CYCLE_RANGE_[0], dann wird das PWM-Fahrpedal invertiert. Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)