FLEXI_RETFB_OFF_SETTING_ |  |
Einheit: | keine
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: | 0
RETFB_OFF: Signal für den Ausschalter der Fussbremsgeber für die Retarderansteuerung Zuordnung des RETFB_OFF -Signals zu den flexiblen Eingängen der E300 oder des Voith-Tastenschalters (E330). Ausserdem wird auch festgelegt, ob das RETFB_OFF -Signal invertiert eingelesen werden soll und ob es high- oder lowside ist.
Source-ID: | ID des Geräts auf welchem sich der Flexible Input befindet 0 ⇒ undefiniert 1 ⇒ E300 2 ⇒ Tastenschalter 3 ⇒ I/O-Box1 4 ⇒ ...
Flexi-ID: | Nummer des Eingangs auf dem durch Source-ID bezeichneten Gerät
Reserve: | frei für künftige Verwendung
Hi-Side: | digitale Signale: 0 ⇒ Eingang ist Low-aktiv 1 ⇒ Eingang ist High-aktiv analoge Signale: nicht ausgewertet
Invert: | digitale Signale: 0 ⇒ zugewiesener Eingang wird nicht invertiert interpretiert 1 ⇒ zugewiesener Eingang wird invertiert interpretiert
ab Version | D2.3.0
bis Version | D2.3.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)