CAN_DM1_CM_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Dieser Datensatzparameter bestimmt das Format des conversion method bit CM innerhalb des DMx-DTC.
Datensatzwert | Beschreibung
0 | Das conversion method bit CM wird benutzt, um darzustellen ob ein DTC aktiv oder inaktiv ist.
1 | Das conversion method bit CM wird auf den Wert 0 gesetzt und entspricht in seiner Bedeutung der empfohlenen Version 4 gemäß SAE-J1939-73
sonstige | not defined. Die Software verwendet als Rückfallebene die Einstellungen, die der Wert 0 repräsentiert.
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.4.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)