ADA_RET_EXTRA_PRESSURE_GRAD_RBK_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | mBar / 10ms
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Beim Einlegen der Wandlerbremse wird RBK über eine Druckrampe geschlossen. Dabei muß die Turbinendrehzahl mit einer bestimmten Beschleunigung hochlaufen, damit eine Synchronisation immer sichergestellt ist. Unterschreitet die Beschleunigung der Turbinendrehzahl während dem Einlegen der RBK einen bestimmten Wert, so wird auf die normale Druckrampe noch zusätzlich eine Druckrampe überlagert. Diese überlagerte Druckrampe wird über den Datensatzwert ADA_RET_EXTRA_PRESSURE_GRAD_RGK_ eingestellt. Hierbei beinhaltet dieser Datensatzwert eine Steigung. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)