SAFE_ANTI_BLOCK_SEL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 63
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 63
Beschreibung Binärcodierter Funktionsschalter für alle Blockieraktionen. Über jeweils 2 Bit wird jede Überwachung separat einschaltet. Dabei gilt: 00b, 10b = Funktion komplett ausgeschaltet 01b = nur Fehleranzeige und Eintrag in Fehlerspeicher 11b = komplette Funktionalität mit Gegenmaßnahme (z.B. Zwangsneutral) ist „scharf“ geschaltet Hier die Zuordnung der Bits für die einzelnen Überwachungsaktionen: Bit 0,1 : 1-2 ohne WB (Überwachung der TB-Blockierung) Bit 2,3 : 1-2 mit WB (Überwachung der TB-Blockierung) Bit 4,5 : 2-1 (Überwachung der RB-Blockierung)
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Verwendetes Signal
0 | 1 | 1-2 ohne WB (Überwachung der TB-Blockierung) -- nur Fehleranzeige und Eintrag in Fehlerspeicher
0 und 1 | 3 | 1-2 ohne WB (Überwachung der TB-Blockierung) -- komplette Funktionalität mit Gegenmaßnahme
2 | 4 | 1-2 mit WB (Überwachung der TB-Blockierung) -- nur Fehleranzeige und Eintrag in Fehlerspeicher
2 und 3 | 12 | 1-2 mit WB (Überwachung der TB-Blockierung) -- komplette Funktionalität mit Gegenmaßnahme
4 | 16 | 2-1 (Überwachung der RB-Blockierung) -- nur Fehleranzeige und Eintrag in Fehlerspeicher
4 und 5 | 48 | 2-1 (Überwachung der RB-Blockierung) -- komplette Funktionalität mit Gegenmaßnahme
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)