CONV_CTRL_EKOFF_WR_DUTY_CYC_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | WR-TV [%]
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung WR Tastverhältnis in % zur Wandlerdruckabsenkung im Zustand EK_OFF_WDA_1G. Um diese Funktionalität zu aktivieren, muss die Kraftstoffsparfunktion "EK aus bzw. WDA im 1. Gang" aktiviert sein. Siehe hierzu FUEL_RED_UNITS_SP1_ bis FUEL_RED_UNITS_ST_ Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)