RG_AP0_WR_OFF_OUTPUT_SPEED_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Die unten beschriebene Funktionalität kommt nur zum Einsatz, wenn der Lastgeber Nullast hat. Bei der Rückwärtsgangsteuerung ist das WR-Tastverhältnis von der Abtriebsdrehzahl abhängig. Die Berechnung des WR-Tastverhältnisses erfolgt mit Hilfe einer Geraden die folgendermaßen definiert ist: Punkt1: RG_WP_ON_OUTPUT_SPEED_; RG_AP0_WR_DUTY_CYCLE_AT_WP_ON_PC_ Punkt2: RG_AP0_WR_OFF_OUTPUT_SPEED_; 10 Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)