ANS_RBK_PRESSURE_BEFORE_STANDSTILL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | mbar
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Nur bei aktiver Kraftstoffspar-Funktion "EK aus bzw. WDA im 1. Gang" und einer ANS Variante mit interner Getriebeblockierung via RBK von Bedeutung. Siehe hierzu FUEL_RED_UNITS_SP1_ bis FUEL_RED_UNITS_ST_ Wenn EK geöffnet ist und das Fahrzeug sich dem Fahrzeugstillstand nähert, wird 0,5 s vor dem voraussichtlichen Fahrzeugstillstand an RBK ein Druck von ANS_RBK_PRESSURE_BEFORE_STANDSTILL_ angelegt, um den RBK Kolbenraum bereits vor ANS gefüllt zu haben. Dadurch kann die Getriebeblockierung via RBK im Zustand ANS ohne Verzögerung vollzogen werden, da der Kolbenraum bereits gefüllt ist. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)