EK_OFF_1ST_GEAR_AT_FB_ON_SELECTOR_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 31
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann für jedes Schaltprogramm die EK im 1.Gang bei betätigter Fussbremse geöffnet werden. Ein Öffnen der EK ist nur möglich, wenn die Abtriebsdrehzahl den Grenzwert von EK_OFF_1ST_GEAR_OUT_SPEED_MIN_ plus 10 rpm Hysterese überschreitet.
Bit | Dezimalwert | Bedeutung
0 | 1 | EK wird im 1.Gang bei betätigter Fussbremse und aktivem Schaltprogramm 1 geöffnet
1 | 2 | EK wird im 1.Gang bei betätigter Fussbremse und aktivem Schaltprogramm 2 geöffnet
2 | 4 | EK wird im 1.Gang bei betätigter Fussbremse und aktivem Schaltprogramm 3 geöffnet
3 | 8 | EK wird im 1.Gang bei betätigter Fussbremse und aktivem Schaltprogramm 4 geöffnet
4 | 16 | EK wird im 1.Gang bei betätigter Fussbremse und aktivem Schaltprogramm 5 geöffnet
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)