ENG_BRAKE_OFF_SHIFT_DELAY_DNS_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | ms
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Mit Hilfe des Datensatzwertes ENG_BRAKE_OFF_AT_DNS_AP0_ kann man die Motorbremse bei Nullast-Rückschaltungen sperren. Hierzu wird, sobald ein Schaltwunsch nach einer Nulllast-Rückschaltung vorliegt, die Motorbremse des Fahrzeugs abgeschaltet und die anstehende Rückschaltung um die Zeit des Datensatzwertes ENG_BRAKE_OFF_SHIFT_DELAY_DNS_ hinausgezögert. Im Falle eines Schaltungsabbruchs wird die Motorbremse sofort wieder zugelassen Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)