SAFE_UNMOTIVATED_RBK_AT_1G_OUTSPD_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 40
Beschreibung Maximale Abtriebsdrehzahl, bei welcher ein unmotiviertes Bremsen bzw. eine Fremdbestromung von RBK im 1. Gang zugelassen wird. Überschreitet die Abtriebsdrehzahl den Datensatzwert SAFE_UNMOTIVATED_RBK_AT_1G_OUTSPD_MAX_ und liegt unmotiviertes Bremsen vor, wird der Betriebszustand „Warten auf Neutral“ angefordert. Außerdem erfolgt ein Eintrag im Ereignisspeicher. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.9.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)