ST_AGH_VEHACC_MAX_UPPER_GEAR_AP6_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 0,01 m/s²
Max. Wert: | 32767
Min. Wert: | -32768
Defaultwert: |
Beschreibung Ist bei aktivem SensoTop oder KSW-SensoTop die vorausberechnete Fahrzeugbeschleunigung im nächst höheren Gang kleiner gleich diesem Wert, dann wird der Preview-Anti-Gearhunter aktiviert und verschiebt die AP6-Hochschaltpunkte hin zu höheren Schaltdrehzahlen auf Kickdownniveau oder sogar darüber hinaus (siehe dazu auch ST_AGH_UPS_OFFSET_AP7_TO_AGHUPS_ und ST_AGH_UPS_OFFSET_AP7_SLIDER_MIN_) Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.11.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)