EVENTMEM_BEHAVIOR_IF_FILLED_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Beim Eintrag eines neuen Fehlers wird bei vollem Ereignisspeicher mit Hilfe dieses Datensatzwertes entschieden welcher Eintrag gelöscht werden soll.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | Bei vollem Ereignisspeicher und neuem, anstehenden Ereignis wird das älteste Ereignis gelöscht.
1 | Bei vollem Ereignisspeicher und neuem, anstehenden Ereignis wird das niederpriorste Ereignis gelöscht.
Sonstige | Nicht erlaubt!!!!
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)