RET_EMPTY_CONV_INSTL_CC_OUT_SPD_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Ist im Fahrzeug eine „Hill-Cruise“ (Tempomat für Bergabfahrt) verbaut, so wird ab dieser Abtriebsdrehzahl die Wandlerentleerung vorgenommen. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.3.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)