SP_EK_OFF_1ST_GEAR_ANS_PREV_SIGNAL_SELECTION_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Mit Hilfe dieses Datensatzschalters können die Signale, die bei einer ANS Vorausschau bewertet werden, ausgewählt werden.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Verwendetes Signal
1 | 2 | Pedalstellung des Fußbremsgebers
2 | 4 | CAN-Signal Rückrollsperre und bet. Bremspedal
3 | 8 | ---
4 | 16 | CAN-Signal Feststellbremse
5 | 32 | CAN-Signal Bremsschalter
6 | 64 | Digitaler ANS-Eingang
7 | 128 | Achsbremsdruck
8 | 256 | Digitaler Eingang ANS_LOCK
9 | 512 | Digitaler Eingang ANS_UNLOCK
10 | 1024 | CAN-Signal Rückrollsperre
11 | 2048 | Fahrpedal betätigt
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.9.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)