SP_AGH_MAXTIME_FORCED_DNS_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 1000
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Wird nach einer Hochschaltung und der anschließenden Abtriebsbeschleunigungsermittlung festgestellt, dass es aufgrund der vorliegenden Beschleunigung, innerhalb der hier angegebenen Zeit, zu einer Rückschaltung kommen würde, wird sofort zurückgeschaltet und zur Vermeidung von Pendelschaltungen die Hochschaltdrehzahl erhöht Die Zeit startet nach einer Hochschaltung, nach Ablauf von SP_MINTIME_BETWEEN_SHIFTS_ und der anschließenden Beschleunigungsermittlung (1s). Mit "0" wird die vorzeitige Rückschaltung deaktiviert. Der Wert darf nicht größer als SP_AGH_MAXTIME_INCREASE_UPS_ sein. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)