ANS_UNLOCK_DELAY_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Ein Unlock Signal, das über den EOL- bzw. Datensatzparameter ANS_UNLOCK_SELECTION_ ausgewählt ist, muss mindestens eine Zeit von ANS_UNLOCK_DELAY_ anliegen, bevor die Software es als aktiv erkennt. Erkennt die Software eines dieser selektierten Signale aktiv, so kann der ANS Lock Zustand verlassen werden.
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.9.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)