CONV_CTRL_AT_NEUTRAL_TEMP_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | °C
Max. Wert: | 127
Min. Wert: | -128
Defaultwert: CONV_CTRL_AT_NEUTRAL_TEMP_[0] | 10
Defaultwert: CONV_CTRL_AT_NEUTRAL_TEMP_[1] | 5
Defaultwert: CONV_CTRL_AT_NEUTRAL_TEMP_[2] | -5
Beschreibung
Datensatzwert | Beschreibung
CONV_CTRL_AT_NEUTRAL_TEMP_[0] | Maximale Öltemperatur für die "Wandlerdruckabsenkung (WDA) in Neutral"
CONV_CTRL_AT_NEUTRAL_TEMP_[1] | Obere Temperaturgrenze, unterhalb dieser die WDA-in-Neutral auch noch im 1.Gang oder im RWG für eine bestimmte Zeit aktiviert bleibt (siehe unten).
CONV_CTRL_AT_NEUTRAL_TEMP_[2] | Ab und unterhalb dieser Temperatur bleibt die WDA-in-Neutral auch im 1.Gang oder im RWG noch 2 sec lang aktiv.
Liegt die Temperatur zwischen [1] und [2], dann wird die Zeitdauer für WDA-in-Neutral im 1.Gang oder im RWG zwischen 0 und 2 sec interpoliert. Hinweis: Alle drei Temperaturwerte sind nur dann wirksam, wenn CONV_CTRL_AT_NEUTRAL_VARIANT_ = 1 ist. Siehe auch: CONV_CTRL_AT_NEUTRAL_VARIANT_ Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.4.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)