CONV_CTRL_ANS_WR_DUTY_CYCLE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 100
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Bei ANS Varianten mit Wandlerdruckabsenkung bleibt im ANS Zustand die Eingangskupplung (EK) geschlossen, das Magnetventil WP wird eingeschaltet und am Magnetventil WR wird ein PWM Signal angelegt. Zur Bestimmung des Tastverhältnisses bei der Ansteuerung des Magnetventils WR wird der Datensatzwert CONV_CTRL_ANS_WR_DUTY_CYCLE_ herangezogen Der Datensatzwert CONV_CTRL_ANS_WR_DUTY_CYCLE_ beschreibt das Tastverhältnis in Prozent, mit welchem das Magnetventil WR angesteuert werden soll. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.5.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)