ENG_VOLTAGE_RANGE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | mV
Max. Wert: | 8000
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Aus der ermittelten Spannung des Analogen Lastgebers wird ein normiertes Fahrpedal gebildet, da z.B. bei einem unbetätigten analogen Fahrpedal nicht zwangsläufig eine Spannung von 0V entstehen soll. Es sind im Datensatz zwei Eckwerte gespeichert, die angeben, bei welchen Spannungen die normierte Fahrpedalstellung 0% bzw. 100% betragen soll. Zwischen diesen beiden Eckwerten wird die normierte Größe linear interpoliert. Der Datensatzwert ENG_VOLTAGE_RANGE_[0] beinhaltet die Spannung für 0% und der Datensatzwert ENG_VOLTAGE_RANGE_[1] die Spannung für 100% Ist ENG_VOLTAGE_RANGE_[1] kleiner als ENG_VOLTAGE_RANGE_[0], dann wird das analoge Fahrpedal invertiert. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E310-D5.11.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)