ECU_LOADER_VERSION_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | -
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Dieser Datensatzparameter enthält die erwartete Flash Loader Version Number, ist ASCII codiert und besitzt die Endekennung '\0'. Ist die Endekennung '\0' bereits im ersten Zeichen zu finden, findet kein Vergleich statt. Es wird die im Flash Loader enthaltene Flash Loader Version Number mit der in diesem Datensatz enthaltene Nummer verglichen. Passen die beiden Nummern nicht zusammen erfolgt ein Eintrag im Ereignisspeicher. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.1
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)