ADA_RET_RBK_PRESSURE_GRAD2_START_TURB_ACC_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | U/min/s
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Die erste Rampe beim Druckhochlauf an RBK beim Aktivieren der Wandlerbremse kann durch zwei Bedingungen getriggert werden. Die erste Triggerbedingung kann mit diesem Datensatzparameter festgelegt werden und beschreibt eine Turbinenbeschleunigung. Unterschreitet die Turbinenbeschleunigung einen vorher erreichten oder überschrittenen Wert, der durch ADA-RET_RBK_PRESSURE_GRAD2_START_TURB_ACC_ angegeben wird, dann wird die erste Rampe des Druckhochlaufs gestartet. 0 = harte Wandlerbremse 1 = weiche Wandlerbremse 2 = Wandlerbremse mit entleertem Wandler Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)