TIM_EVENTMEM_ENTRIES_SEL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 1
Beschreibung Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann man einstellen, ob Fehler des TIMs an den Ereignisspeicher gemeldet werden dürfen. Der Datensatzwert ist bitcodiert.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Verwendetes Signal
0 | 1 | Fehlereinträge sind erlaubt
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)