ENG_CAN_TRQ_FREEZE_DURING_UPS_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 1
Beschreibung Über den Datensatzwert ENG_CAN_TRQ_FREEZE_DURING_UPS_ wird das Einfrieren des Motormoments während der Hochschaltung aktiviert bzw. deaktiviert.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | Einfrieren des Motormoments während der Hochschaltung inaktiv
sonstige | Einfrieren des Motormoments während der Hochschaltung aktiv
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.5.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)