CAN_IGNORE_ABS_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Hat die E300 ein CAN-ABS-Steuergerät erkannt (Einlesen einen CAN-Botschaft mit gültigen ABS-Informationen), so kann mit diesem Datensatzwert verhindert werden, dass der Retarder durch diese CAN-ABS-Informationen abgeschalten wird (d.h.: wird in der CAN-Botschaft ein aktives ABS gesendet, so wird der Retarder nicht abgeschaltet.).
Datensatzwert | Bedeutung
1 | Keine Retarderabschaltung durch CAN-ABS-Informationen
sonstige | Retarderabschaltung bei aktivem ABS-Signal über CAN
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)