SP_SETUP_AT_SP_SEL_OPEN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Datenformat SP-SEL
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Ausgewähltes Schaltprogramm und dessen Konfiguration für die Schalterstellung „Open“ des SP_SEL-Schalters. Beschreibung Bit 12: Bit12 inaktiv = BASP Bit12 aktiv = Fix-Schaltprogramm Fix-Schaltprogramm bedeutet, es wird beschleunigungsunabhängig nach den Schaltpunkten AP4min & AP6min geschaltet. Beschreibung Bit 14: (Ab E300.1-D5.3.0.0) Bit 14 inaktiv = Beschleunigungsbegrenzung auch bei KickDown aktiv Bit 14 aktiv = Beschleunigungsbegrenzung bei KickDown inaktiv Datenformat SP-SEL Gültigkeit in Software
ab Version | D2.4
bis Version | E300.1-D5.7.0.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)