ENG_CAN_TRQ_LMT_AT_TIME_EKOFF1_1_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Nm / 10ms
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Kennlinie des maximal erlaubten Motormoments über der Zeit beim Schließen der Eingangskupplung im ersten Gang. 5 Kennlinienpunkte, die linear miteinander verbunden sind. ACHTUNG: Der 1. Kennlinienpunkt ist immer 0/0 und steht deshalb nicht im Datensatz! Ausschalten der Funktion: Alle Motormomentwerte: 65535 Alle Motordrehzahlen: 0 (in diesem Fall gilt dann für die Schaltung der Datensatzwert ENG_CAN_TRQ_LMT_OTHER_SHIFTS_)
Datensatzwert | Bedeutung | Einheit
ENG_CAN_TRQ_LMT_AT_TIME_EKOFF1_1_[0][0] | Kennlinienpunkt 2: Motormoment (kleinster Wert) | Nm
ENG_CAN_TRQ_LMT_AT_TIME_EKOFF1_1_[0][1] | Kennlinienpunkt 2: Zeitdauer (kleinster Wert) | 10ms
ENG_CAN_TRQ_LMT_AT_TIME_EKOFF1_1_[1][0] | Kennlinienpunkt 3: Motormoment | Nm
ENG_CAN_TRQ_LMT_AT_TIME_EKOFF1_1_[1][1] | Kennlinienpunkt 3: Zeitdauer | 10ms
ENG_CAN_TRQ_LMT_AT_TIME_EKOFF1_1_[2][0] | Kennlinienpunkt 4: Motormoment | Nm
ENG_CAN_TRQ_LMT_AT_TIME_EKOFF1_1_[2][1] | Kennlinienpunkt 4: Zeitdauer | 10ms
ENG_CAN_TRQ_LMT_AT_TIME_EKOFF1_1_[3][0] | Kennlinienpunkt 5: Motormoment (größter Wert) | Nm
ENG_CAN_TRQ_LMT_AT_TIME_EKOFF1_1_[3][1] | Kennlinienpunkt 5: Zeitdauer (größter Wert) | 10ms
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)