EOL_RESPONSE_BEHAVIOR_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Antwortverhalten des Steuergeräts falls auf einen nicht mehr unterstützten EOL-Parameter ein Wert ungleich der nicht-verfügbar-Kennung geschrieben werden soll. Die nicht-verfügbar-Kennung beschreibt einen Wert, bei dem alle Bits auf '1' gesetzt sind.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | Der geschriebene Wert wird ignoriert, der Schreibzugriff wird positiv beantwortet.
1 | Der Wert kann nicht geschrieben werden, der Schreibzugriff wird mit "Request out of range" beantwortet.
sonstige | Verhalten wie bei Wert 0
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)