ADA_RET_LOW_PRC_CALC_FACTOR_T0R0_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Dieser Datensatzparameter beschreibt den gangabhängigen Gradient der Wandlerkennlinie für das weiche Einlegen der Wandlerbremse für das Bremselement T0R0. Dieser Parameter geht in die Ermittlung der Wandlerkonstanten a1 für das weiche Einlegen der Wandlerbremse bei teilgefülltem Wandler ein. ADA_RET_LOW_PR_CALC_FACTOR_T0R0_[0] = Gradient der Wandlerkennlinie für den zweiten Gang ADA_RET_LOW_PR_CALC_FACTOR_T0R0_[1] = Gradient der Wandlerkennlinie für den dritten Gang ADA_RET_LOW_PR_CALC_FACTOR_T0R0_[2] = Gradient der Wandlerkennlinie für den vierten Gang uw = Stellanteil für die Wandlerkraftkomensation uw = (a1*Übersetzung[--] * nAbtrieb[1/min]*KHYDR [V/Pa*1024*1024]) / (1024*1024) Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)