AUX_CONSUMER_TORQUE_DETECT_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Nm
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Schalter zur Bestimmung der Variante zur Ermittlung des Nebenverbrauchermoments für die "selektierte" Ermittlung des Getriebeeingangsmoments.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | keine automatische Ermittlung des Motorverlustmoments, sondern "klassisch" via CAN oder Kennlinie
1 | automatische Ermittlung des Motorverlustmoments
sonstiges | wie 0
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)