CAN_CONTROLLER_NUMBER_PUBLIC_CAN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 2
Min. Wert: | 1
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Die E300 enthält 2 CAN-Controller. Mit Hilfe dieses Datensatzwertes stellt man ein, an welchem CAN-Controller der Public-CAN (Fahrzeug-CAN) angeschlossen ist. Wird der Public-CAN (Fahrzeug-CAN) am CAN-Controller 1 angeschlossen, so erwartet die E300 zwingend einen VOITH-CAN-Tastenschalter am CAN-Controller 2. Hierbei gibt es einen Sonderfall. Wird der VOITH-CAN-Tastenschalter und der Public-CAN (Fahrzeug-CAN) zusammengeschlossen, so muss dieser gemeinsame CAN sowohl am CAN-Controller 1 als auch am CAN-Controller 2 angeschlossen werden. In beiden Fällen muss der Datensatzwert auf 1 eingestellt werden. Wird kein VOITH-CAN-Tastenschalter angeschlossen, so muß der Public-CAN (Fahrzeug-CAN) am CAN-Controller 2 angeschlossen werden. Dazu muss der Datensatzwert auf 2 eingestellt werden.
Datensatzwert | CAN-Controller-Nummer
1 | 1
2 | 2
sonstige | kein CAN
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)