ADA_PR_GRAD_DNS_AP0_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | mbar / 10ms
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Beim adaptiven Druckhochlauf bzgl. der 4-3- und der 3-2-Schaltung wird bei Nulllast und voraussichtlicher zu später Synchronisation eine lineare Druckrampe zur Sicherheit erzeugt, um doch noch eine rechtzeitige Synchronisation zu erreichen. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)