SP_SETUP_PROPERTIES_AT_SP_SEL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Datenformat SP-SEL-PROPERTIES
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 65280
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Konfiguration des ausgewählten Schaltprogramms für die drei Stellungen des Auswahlschalters "SP-SEL".
Datensatzwert | Bedeutung
SP_SETUP_PROPERTIES_AT_SP_SEL_[0] | SP_SEL-Schalterstellung Low
SP_SETUP_PROPERTIES_AT_SP_SEL_[1] | SP_SEL-Schalterstellung Open
SP_SETUP_PROPERTIES_AT_SP_SEL_[2] | SP_SEL-Schalterstellung High
Siehe hierzu auch SP_SETUP_NUMBER_AT_SP_SEL_[3] und SP_SETUP_AVAILABLE_ Datenformat SP-SEL-PROPERTIES
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)